중국의 용접설비 및 관련산업 현황
작 성 자	메탈넷코리아 편잡부	문의전화	02-3281-5037
본 자료는 중국용접협회와 중국기계공정학회 용접학회에서 2001년 조사한 자료로서 2002년 중국기계공업출판사 월간[기계공인] 열가공기술에 게재된 것을 제공받아 번역, 정리하였다. 본 자료는 메탈넷코리아 사전 허가 및 승인 없이 무단복제, 변형하여 사용할 수가 없습니다. 본 원고의 사용시 메탈넷코리아의 사전 승인을 득 한 후 월간[웰딩코리아] 자료임을 표시명기와 연락처를 기재하여야 합니다.

중국용접협회, 중국기계공정학회 용접학회와 중국정원은 중국 용접산업기술의 발전이 반영된 영업 소비시장을 파악하고 상품경쟁력과 기술교류 및 경영관리 능력을 향상시키기 위해서 모든 직종의 기본 상태와 시장수요와 관계된 조사, 분석 작업을 공동으로 전개하고 있으며 용접분야 관련 산업을 기초과학기술로 정하고 다양한 방면의 정책지원과 함께 자료를 조사하는 것으로 나타나 있다.

1. 용접설비와 용접재료 생산소비 및 수출·입 통계

용접설비 및 용접재료 생산공장의 생산과 소비 및 수출 정황을 이해하기 위하여 전국의 용접설비생산업체 40여 개를 대상으로 하여 중국이 조사한 2001년 기준 자료를 보면 교류용접기 129,222대(13,575.65万元), 직류용접기 21,384대(1,520.38万元), 전조용접기가 5,196대(6,909.52万元), 전자동 및 반자동용접·절단기가 25,731대(35,806.25万元), 특수 및 기타용접설비가 4,803대(7,802.15万元), 기타 관련 208,851대(18,340.81万元)를 생산한 것으로 나타나고 있으며 총 금액이 84,954.77(万元/만위엔)으로 그중 6,468.30(万元/만위엔)을 수출한 것으로 나타난다.

용접재료에 대해 중국의 용접재료업체 100여 개의 관련기업을 조사한 통계자료를 보면 2000년 용접재료 생산량은 926,178.14(톤)이며 2001년은 전년도 대비 약 11% 증가한 1,018,267.62(톤)에 이르고 있으며 중국의 용접재료 수출 또한 2000년에는 61,214(톤), 2001년은 약 25% 증가한 83,263.50(톤)으로 급성장한 것으로 나타나 있다. 또한 중국의 용접제품 수입은 중국세관의 총 정보센터에서 제공한 자료를 근거로 한 2001년 수입용접제품 및 수입 금액 등 수치에 관한 통계분석과 자료를 보면 CCC(중국강제인증제도)제도를 적용하기 이전에 한국이 중국의 용접관련 전반에 거처 상당한 수출 교역량을 보이고 있으나 CCC제도 도입 이후 주춤하는 상태로 나타나고 있는 실정이다.

2. 중국의 산업별 용접관련 현황

(1) 발전용 보일러산업

2001년도 발전보일러산업의 기계설치 총량은 1,200만천호이고 그중 용접접합에 철을 17만톤 가량 사용하였다. 전체 사용한 강철 중 탄소강철은 66%이고 저합금강철은 21%, 내열강철은 11%, 스테인리스는 2%를 차지하였다. 용접재료 소비량은 8,000톤 가량이다.

기계화, 자동화율은 약 50%이다. CO₂용접기, 텅스텐아르곤용접기와 아크용접기는 용접설비의 35%를 차지하고 자동용접설비와 로봇은 10%가량 차지한다. 용접기술인원 중 고급공정사와 공정사의 차지비율은 각 28%와 40%이다.

기술인력의 학력 분포는 박사가 0.5%, 석사 4%, 학사 68.5%, 전문대졸 19%, 전기대학 8%이다, 용접공의 총인원 수는 3,000명이다. 그중 85%가 기술학교를 졸업하였고 정식훈련학교를 나온 사람은 10%를 차지한다. 용접기사는 150명으로 용접공의 5%를 차지한다.

(2) 공업용 보일러산업

중국의 공업보일러 연간 생산량은 기본적으로 2~3만대를 유지하고 있으며 7~8.5만 톤이다.

현재 전국에 E급 이상 생산허가증을 가지고 있는 보일러 제조공장은 706개이고 그중 기계부와 노동연합이 발급한 허가증을 가지고 있는 A급 회사는 9곳이며 B급 기업은 18곳, C급 기업은 40곳, D급 기업은 49곳이며, 각 성시자치구에서 발행한 E1, E2급 허가증을 가지고 있는 기업은 490곳이다.

2001년 공업용 보일러산업에서 강철재의 총사용량은 80만 톤이며 그중 탄소강철은 70%이고 내열강철은 20%이며 소비한 용접재료는 1.4만 톤이며 그중 용접봉은 60%를 차지하고 용접용 와이어는 40%를 차지한다.

기계화율 및 자동화율은 40%에 달한다. 공정기술자 중 고급공정사와 공정사의 비율은 19%와 34%를 차지한다. 기술자 중 본과 학력의 사람은 이미 68%에 달한다. 용접인은 주로 기술학교를 졸업하거나 정식훈련학교 출신이며 각 52%와 44%를 차지한다. 용접기사와 용접공의 비율은 6%를 차지한다.

(3) 조선산업

현재 중국에는 적어도 30개의 선박제조공장이 강철로 된 선박을 제조, 수출하고 있으며 그중 중국조선공업집단회사는 9곳이며 중국선박중공업집단회사는 4곳이고 기타는 17곳이다. 우리나라 선박제조능력은 현재 약 500만 적재톤으로 세계의 5~6%를 차지한다.

2001년 선박제조업의 강철사용량은 60만 톤이며 그중 용접접합에 사용한 강철량은 40만 톤이고 그중 대다수는 탄소강철과 저합금강철로 소비용접재료는 2만 톤이고 사용한 용접재료는 과거의 용접봉에서 변화하여 자동화용접에 쓰이는 와이어와 FCW(Flux Cored Wire) 위주로 변화하고 있다(사용비율 및 소비량은 표1.2에서 볼 수 있다).

CO₂용접기 등 자동`반자동 용접설비는 전체용접설비의 50% 가량을 차지하고 기계화율과 자동화율은 60%에 달한다.

용접기술자 중 고급공정사와 공정사는 각 20%와 30%를 차지한다. 용접기사와 용접공의 비율은 약 5% 가량이다. 용접인 8,000명 가량은 주로 기술학교졸업자와 정식훈련학교 출신이며 약 80% 가량을 차지한다.

(4) 기계산업

일반기계, 농업기계, 중형기계, 공정기계와 화공기계 등 40여개의 생산기업을 대상으로 용접 및 관련정보의 조사를 시행하였다.

이 40여개의 생산기업은 2001년도에 강철재료 총 80만 톤을 사용하였고 그중 용접접합에 33만 톤 가량의 강철이 사용되었으며 총강철사용량의 42%를 차지한다. 전체강철사용량 중 탄소강철은 57%를 차지하고 저합강철은 35%를 차지하고 내열강철은 6%를 차지하며 스테인리스는 2%를 차지한다. 소비한 용접재료는 모두 1만 톤이고 기업 상태에 따라 용접봉과 용접와이어의 사용비율은 서로 일치하지는 않으나 기본적으로 2:3 가량을 유지한다.

CO₂용접기와 텅스텐용접기는 용접설비의 50% 가량을 차지하며 자동용접설비와 로봇은 8% 가량을 차지하고 기계화 및 자동화율은 65%에 달한다.

용접기술자 중 고급공정사와 공정사의 비율은 각기 12%와 34%를 차지한다. 그중 학력분포를 보면 박사는 1%, 본과 44%, 전문대졸 31%, 전기대학 14%, 중학졸업 10%다. 총용접공은 5,000명이고 그중 80%가 기술학교를 졸업하였으며 20%는 정식훈련학교를 거쳤다. 용접 교사는 180명으로 용접공의 3.6%를 차지한다.

(5) 자동차산업

조사한 21개의 자동차제조기업 중에 특대기업은 3곳, 대형기업은 10곳 중형기업은 8곳이다.

이러한 21개의 생산기업은 2001년도에 총 110만 톤의 강철자재를 사용하였고 그중 용접접합에 사용한 강철량은 22만 톤이며, 탄소철강이 90%이고 저합금철강은 7%이다. 그 외 4.5만 톤의 알루미늄을 사용하였으며 동은 0.5만 톤을 사용하였다. 그 총소비 용접재료는 6,000톤으로 용접봉이 10%를 차지하고 용접와이어는 50%를 차지한다.

용접설비 중 CO₂용접기는 16%를 차지하고 저항점용접기는 65%를 차지하며 자동화용접설비와 로봇은 10%를 차지한다. 기계화, 자동화율은 80%에 달한다.

용접기술자 중 고급공정사와 공정사의 비율은 각 13%와 42%를 차지한다. 그중 학력분포를 보면 박사는 3%, 본과 57%, 전문대는 14%, 중학졸업은 16%이고 기타는 10%이다. 총용접공 4,800명 중 기술학교 졸업자는 30%이고 정식훈련학교 졸업자는 55%를 차지한다. 용접교사는 180명으로 용접공의 3.75%를 차지한다.

(6) 금속접합산업

중국용접협회 금속접합위원회 산하에는 90여개의 기업단위가 속해있으며 이는 중광학업기업, 석유천연기관도회사, 화공건설회사, 금속구성건회사, 석탄기업 및 과학연구개발회사 등으로 이루어져 있다.

우리는 그중 7개 회사에 대하여 용접 및 관련 자료를 조사하였고 그중 대형기업은 3곳, 중형기업은 4곳이었다. 이 7개 기업의 2001년 총강철사용량은 17.96만 톤에 이르며 그중 90%가 용접접합에 사용되었다. 전체 사용한 강철 중 탄소강철은 17.96만 톤이며, 그중 90%가 용접접합에 철을 사용하였다. 총강철사용량 중 탄소강철은 3.77만 톤, 저합금강철은 13.77만 톤을 사용하였다. 그 소비용접재료는 2,700톤가량이다.

CO₂용접기와 텅스텐용접기는 용접설비의 55% 가량을 차지하고 기계화, 자동화율은 60%에 이른다.

용접기술자 중 고급공정사와 공정사의 비율은 각각 15%와 40%를 차지하고, 본과와 전문대학학력은 50%를 차지한다. 용접공 820명 중 735명이 증명서를 가지고 있으며 자격 증명이 없는 사람은 85명, 기술학교 졸업자는 37%를 차지하고 정식훈련학교 출신자는 50%를 차지한다. 용접교사는 62명이고 용접공 비율의 7.6%를 차지한다.

3. 중국의 용접표준현황

전국용접표준화기술위원회는 국가품질기술감독원의 통일된 지도와 관리에 따라 1985년에 설립되었다. 전국용접표준화기술위원회는 용접 표준업에 종사하는 전국적인 기술업무조직이다. 이 기구의 대표부호는 CSBTS/TC55이다.

전국용접표준화기술위원회 산하 두 개의 분과위원회인 용접재료분과기술위원회와 용접분과기술위원회는 ISO/TC44/SC3과 ISO/TC44/SC12로 각각 나타낸다. 용접표준위는 기계, 야금, 전자, 선박, 자동차, 항공기, 수력발전, 에너지원, 석화, 원자력, 건설, 노동안전감찰 등의 업종 분야의 대조직이다.

“95”기간에, 전국용접표준화기술위원회 및 그 산하에 속한 두 개의 분과기술위원회는 성공적으로 다음 회기 업무를 진행하였다. 제4회위원회는 총 97명이고 그 중 총 회원은 39명이며 용접재료분과기술위원회회원은 28명, 용접분과기술위원회는 30명이다. 현임 위원 중 행정관리부분을 대표하는 정원수는 감소하였고 기업 대표의 비율은 증가하였다, 기업회원인의 수는 72명으로 총 인원수의 74%를 차지한다. 또한 과학연구소, 대학·전문대학교의 위원수는 또한 증가하여 25명에 달한다.

위원회 전담 책임업무인 통용성용접표준체계는 “95”기간에 진일보하여 완전히 갖추어졌다. 2000년 6월 말에 마감한 위원회전문책임 표준항목 수량은 159항이며 그중 국가표준은 78항, 기계직업표준은 65항, 기계직업내부표준은 16항이다. 재심과 개선을 거쳐 이러한 표준은 기본적으로 현재의 실제 수요에 적합하게 이뤄져 경제건설과 사회 발전에 중요한 작용을 하고 있다.

1997년 이래로 전국용접표준화기술위원회가 집중적으로 진행한 업무는 책임 표준제, 총19항의 개선항목이다. 그중 국가표준은 14항이며, 업종표준은 4항이고 업종내부사용표준은 1항으로 표준위원회는 이러한 항목을 실시하였다.

최초 통계에 따르면, 1997년도의 항목수량은 8항이고 98년도와 99년도의 항목은 각각 2항과 6항으로 구별된다. 절대 다수제, 개선항목은 모두 임기 내에 예정된 임무를 완수하고 또한 반포하여 이 기간에 비준, 반포한 용접표준 수준은 16항에 달하며 그 내용은 아래 표와 같다.

표준위원회 비서실은 1997년 4월에 조직역량을 다해 재심업무를 시작하였다. 1997년 6월, 비서실은 표준목록을 제출한 각 업종부분부처와 표준위원회 인원심사를 재심하려고 하였다. 폭넓게 재심의견을 경청하고자, 조직은 각 분야의 업종에서 기업이 참가하도록 하는 방향으로 표준복심업무회의를 개최하였다.

동년 11월 말에 비서실은 업종 반대 건의가 있음으로서, 상급 주관기구 요구에 따라 재심보고와 표준 재심결론표를 제출하였다. 이러한 개선항목은 넓은 범위까지 영향을 미쳐 내용이 비교적 복잡하게 되었다.

그렇지만 이 항목 업무에 참여한 인원은 많은 고난을 극복하고 제때에 임무를 완성하였다. 그리고 재심하고 개선한 38항의 표준을 반포, 실시하게 되었다.